1.krok:rozkliknite pokrocile nastavenie v zlozke kolajnic a po rozkliknuti je uplne dole v pravom dolnom rohu otaznik
2.krok:kliknete na otaznik a vzapeti,kliknite na krivkovy bod na kolajnici
3.krok:zobrazi sa vam tabulka(vyskakovacie okno) s nastavenim...poznamka:v prilohe ZIPU je tabulka,ktora obsahuje polomery naklonov od r400 po r1000
4.krok:uvediem priklad,r1000 (0.10 X 52.50) Pylon C,postupujte nasledovne...vzdy zacnite pisat odspoda-nahor...priklad:superelevation limit date 0.10 a superelevation degree date 52.50 potvrdite a po uzavreti vyskakovacieho okna,si mozete vsimnut,ze sa kolaj naklonila
5.krok:po vlozeni vlaku si vsimnite,ze vlak je nakloneny v zatacke,ako je naklonena kolaj...poznamka:v tabulkach mate uvedene za zatvorkami,,Pylon C"...dovod je ten,ze u Pylonu I ,by vam zberac vyletel v tom naklone mimo trolej,preto,je cela tabulka robena na polomery s pouzitim Pylonu C,pylon vzdy umiestnite v krivkovom bode kolajnice...
 
POZOR:
...pre lepsie pochopenie pridavam aj troj-obrazkovy navod,aby ste vedeli,co a ako,pri tvorbe oblukov pouzivajte vyhradne fixed tracky oblukov,ktore su volne stiahnutelne na Trainz.cz...

dufam,ze sa vam navod paci a myslim,ze je to docela strucne a jasne vsetko vysvetlene

prajem vseckym vela uspechov a trpezlivosti v tvorbe map pomocou tohoto navodu naklopenia vozu v zatackach,,markus1234"